Dane:

Parametry bloków dla TULTERM

Cu - rezystancja termiczna = 360; pojemność termiczna = 2,46

Al2O3 – rezystancja termiczna = 20; pojemność termiczna = 2,4

h dla chłodzenia powietrznego naturalnego = 5∙10-4 W∙cm-2∙K-1

h dla chłodzenia cieczowego turbulentnego (woda) = 4 W∙cm-2∙K-1

Blok1	Blok2	g [W∙K-1∙m-2]
krzem	molibden	5∙105
miedź	ceramika	2∙105
ceramika	aluminium	105

blok	λ [W∙K-1∙m-1]	cw [W∙kg-1∙K-1]	ρ [kg∙m-3]
krzem	145	690	2329,6
molibden	150	300	
miedź	385	400	8920
ceramika	2	800	2650
aluminium	233	920	2700

Kaminski

2003-09-28T12:56:00